<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node2" href="$structtxl__buffer__idx__tag.html" title="Tx rate structure." alt="" coords="176,1465,317,1689"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$structtxl__buffer__hw__desc__tag.html" title="Structure containing the HW descriptors needed to handle non&#45;contiguous buffers." alt="" coords="176,873,357,975"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$structdma__desc.html" title="Element in the pool of TX DMA bridge descriptors." alt="" coords="384,400,475,555"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$structtxl__buffer__tag.html" title="Buffer header structure." alt="" coords="507,795,640,1053"/>
<area shape="rect" id="node57" href="$structtx__hw__desc.html" title="Definition of a TX confirmation descriptor." alt="" coords="829,864,933,984"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$structtx__pbd.html" title="Definition of a TX payload buffer descriptor." alt="" coords="195,400,315,555"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$structtxl__buffer__list__tag.html" title="Buffer list structure." alt="" coords="520,1526,664,1629"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$structlmacdesc.html" title="Descriptor filled by the LMAC." alt="" coords="895,1509,993,1646"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$structtxl__buffer__control.html" title="Control descriptor containing information about the transmission rates to use, the..." alt="" coords="499,391,648,563"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$structumacdesc.html" title="Descriptor filled by the UMAC." alt="" coords="767,1078,900,1389"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$structtx__policy__tbl.html" title="Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by MAC HW to prepare..." alt="" coords="131,5,261,195"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$structtx__agg__desc.html" title="Aggregation descriptor, containing AMPDU THD, BAR descriptor, BAR payload and Policy..." alt="" coords="976,2099,1117,2496"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$structtx__compressed__policy__tbl.html" title="Compressed Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by..." alt="" coords="476,49,671,151"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$structtxdesc.html" title="LMAC Tx Descriptor." alt="" coords="803,1894,885,2031"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$structhostdesc.html" title="Descriptor filled by the Host." alt="" coords="341,1413,496,1741"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$structmac__addr.html" title="MAC address structure." alt="" coords="67,881,152,967"/>
<area shape="rect" id="node52" href="$structmac__hdr__ctrl.html" title="Structure of a long control frame MAC header." alt="" coords="43,1509,152,1646"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$structco__list__hdr.html" title="structure of a list element header" alt="" coords="1184,435,1277,520"/>
<area shape="rect" id="node39" href="$structco__list.html" title="structure of a list" alt="" coords="1284,1766,1348,1869"/>
<area shape="rect" id="node63" href="$structbfr__mem__node.html" title="Structure representing a piece of BFR memory." alt="" coords="957,829,1080,1019"/>
<area shape="rect" id="node43" href="$structtx__hd.html" title="Definition of a TX header descriptor." alt="" coords="992,261,1155,693"/>
<area shape="rect" id="node45" href="$structba__ssc__bitmap.html" title="Structure of generic BA SSC + bitmap." alt="" coords="1148,1911,1268,2014"/>
<area shape="rect" id="node50" href="$structbar__frame.html" title="Structure of a Block Acknowledgment Request frame." alt="" coords="135,1903,273,2023"/>
<area shape="rect" id="node55" href="$structba__ssc__bitmap__256.html" title="Structure of BA SSC + 256&#45;bit bitmap." alt="" coords="1396,1911,1548,2014"/>
<area shape="rect" id="node61" href="$structtx__cfm__tag.html" title="Structure indicating the status and other information about the transmission." alt="" coords="841,383,956,572"/>
</map>
