### - d -

- da : rx_cntrl_rx_status , mac_eth_hdr , amsdu_hdr
- dataendptr : tx_hd , tx_pbd , rx_hd , rx_pbd
- datastartptr : tx_hd , tx_pbd , rx_hd , rx_pbd
- dbg_buf : ipc_shared_env_tag
- dbg_dma_desc : ipc_shared_env_tag
- dbg_hostbuf_addr : ipc_shared_env_tag
- dbg_info : dbg_debug_dump_tag , debug_info_tag
- dbgbuf_cnt : compatibility_tag
- default_handler : ke_task_desc
- default_key : vif_info_tag
- default_mgmt_key : vif_info_tag
- delba_count : bam_env_tag
- delba_param : bam_delba
- desc : txl_buffer_idx_tag , txl_agg_build_tag
- desc_done : txl_frame_env_tag
- desc_free : txl_frame_env_tag
- dest : dma_desc
- dest_id : ke_msg
- dev_type : bam_env_tag
- diag_conf : la_conf_tag
- diags_mac : dbg_debug_info_tag
- diags_phy : dbg_debug_info_tag
- dialog_token : tdls_info_tag , tdls_peer_traffic_ind_req , bam_addba_req , bam_addba_rsp , bam_env_tag
- disconnect_ind : sm_env_tag
- dma : mm_bcn_env_tag
- dma_addr : rxu_cntrl_defrag , ipc_shared_rx_buf , ipc_shared_rx_desc
- dma_desc : rx_dmadesc , rx_payloaddesc , tx_hw_desc , debug_info_tag , hal_dma_desc_tag , scan_probe_req_ie_tag , scan_env_tag , txl_buffer_hw_desc_tag , txl_buffer_tag , rxu_stat_desc , scanu_env_tag , scanu_add_ie_tag , la_shared_env_tag
- dma_desc_bfr : txl_buffer_tag
- dma_desc_pat : txl_buffer_tag
- dma_hdrdesc : rxdesc
- dont_listen_bc_mc : mm_set_ps_options_req
- dont_wait_bcmc : vif_info_tag , sm_connect_req
- dot11_20mhz_frame_received_count : machw_mib_tag
- dot11_20mhz_frame_transmitted_count : machw_mib_tag
- dot11_40mhz_frame_received_count : machw_mib_tag
- dot11_40mhz_frame_transmitted_count : machw_mib_tag
- dot11_ampdu_delimiter_crc_error_count : machw_mib_tag
- dot11_amsdu_ack_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_dualcts_success_count : machw_mib_tag
- dot11_explicit_bar_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_failed_amsdu_count : machw_mib_tag
- dot11_fcs_error_count : machw_mib_tag
- dot11_implicit_bar_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_mpdu_in_received_ampdu_count : machw_mib_tag
- dot11_non_stbc_cts_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_non_stbc_cts_success_count : machw_mib_tag
- dot11_qos_failed_count : machw_mib_tag
- dot11_qos_retries_received_count : machw_mib_tag
- dot11_qos_retry_count : machw_mib_tag
- dot11_qos_rts_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_qos_rts_success_count : machw_mib_tag
- dot11_received_octets_in_ampdu_count : machw_mib_tag
- dot11_received_octets_in_amsdu_count : machw_mib_tag
- dot11_retry_amsdu_count : machw_mib_tag
- dot11_stbc_cts_failure_count : machw_mib_tag
- dot11_stbc_cts_success_count : machw_mib_tag
- dot11_transmitted_ampdu_count : machw_mib_tag
- dot11_transmitted_mpdus_in_ampdu_count : machw_mib_tag
- dot11_transmitted_octets_in_ampdu_count : machw_mib_tag
- dot11_transmitted_octets_in_amsdu : machw_mib_tag
- dot11_wep_excluded_count : machw_mib_tag
- download : tx_agg_desc
- doze_time : dbg_get_sys_stat_cfm
- dpsm : me_config_req
- dpsm_state : ps_env_tag
- drift : sta_info_tag
- ds_ie : scan_env_tag
- dsap_ssap : llc_snap , llc_snap_short
- dst_idx : rx_cntrl_rx_status
- dtim_count : vif_info_tag
- dtim_period : mm_set_dtim_req
- dummy_dest_id : ipc_e2a_msg
- dummy_src_id : ipc_e2a_msg
- dummy_word : ipc_a2e_msg
- duration : machdr
- duration_ms : mm_remain_on_channel_req
- duration_us : mm_set_p2p_noa_req , mm_p2p_noa_upd_ind , chan_ctxt_tag
- durid : mac_hdr_long_qos , mac_hdr_long , mac_hdr_ctrl , mac_hdr , mac_hdr_ctrl_short , mac_hdr_qos , mac_hdr_qos_htc
- dwnld_index : txl_list
- dyn_noa : mm_set_p2p_noa_req , p2p_noa_info_tag