# Configuration of all STAs
# NAME,              VALUE
## STA 1,
CFG.IND,        [ 1 ]
CFG.STA_ID,     [ 101 ]
CFG.NTx,        [ 4 ]
CFG.NRx,        [ 2 ]
CFG.PrimaryInd, [ 1 ]
CFG.ChannelBW,  [ 20 ]
CFG.TXALG,      [ 'FXPT' ]
CFG.AGC,        [ 'FXPT' ]
#RXALG.Smoothing,  [ 'NON' ]
RXREG.DCTrigOff,           [ 0 ]
RXREG.DCRelockHTTrigOff,   [ -1 ]
RXREG.FOHTTrigOff2020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff2040,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff4040,     [ 5 ]
RXREG.DCHTTrigOff20,       [ 60 ]
RXREG.DCVHTTrigOff20,      [ 235 ]
RXREG.DCHTTrigOff40,       [ 53 ]
RXREG.DCVHTTrigOff40,      [ 190 ]
RXREG.FOHTTrigOff2080,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4080,     [ 10 ]
RF.RFName,              [ 'KARST' ]
## STA 2,
CFG.IND,        [ 2 ]
CFG.STA_ID,     [ 102 ]
#CFG.NTx,        [ 4 ]
CFG.NRx,        [ 1 ]
CFG.PrimaryInd, [ 1 ]
CFG.ChannelBW,  [ 20 ]
CFG.TXALG,      [ 'FXPT' ]
CFG.AGC,        [ 'FXPT' ]
CFG.RXALG,      [ 'FXPT' ]
#RXALG.Smoothing,  [ 'NON' ]
RXREG.DCTrigOff,           [ 0 ]
RXREG.DCRelockHTTrigOff,   [ -1 ]
RXREG.FOHTTrigOff2020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff2040,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff4040,     [ 5 ]
RXREG.DCHTTrigOff20,       [ 60 ]
RXREG.DCVHTTrigOff20,      [ 235 ]
RXREG.DCHTTrigOff40,       [ 53 ]
RXREG.DCVHTTrigOff40,      [ 190 ]
RXREG.FOHTTrigOff2080,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4080,     [ 10 ]
RF.RFName,              [ 'KARST' ]
## STA 3,
CFG.IND,        [ 3 ]
CFG.STA_ID,     [ 103 ]
CFG.NTx,        [ 4 ]
CFG.NRx,        [ 1 ]
CFG.PrimaryInd, [ 1 ]
CFG.ChannelBW,  [ 20 ]
CFG.RXALG,      [ 'FXPT' ]
CFG.AGC,        [ 'FXPT' ]
#RXALG.Smoothing,  [ 'NON' ]
RXREG.DCTrigOff,           [ 0 ]
RXREG.DCRelockHTTrigOff,   [ -1 ]
RXREG.FOHTTrigOff2020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff2040,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff4040,     [ 5 ]
RXREG.DCHTTrigOff20,       [ 60 ]
RXREG.DCVHTTrigOff20,      [ 235 ]
RXREG.DCHTTrigOff40,       [ 53 ]
RXREG.DCVHTTrigOff40,      [ 190 ]
RXREG.FOHTTrigOff2080,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4080,     [ 10 ]
RF.RFName,              [ 'KARST' ]
## STA 4,
CFG.IND,        [ 4 ]
CFG.STA_ID,     [ 104 ]
CFG.NTx,        [ 4 ]
CFG.NRx,        [ 1 ]
CFG.PrimaryInd, [ 1 ]
CFG.ChannelBW,  [ 20 ]
CFG.RXALG,      [ 'FXPT' ]
CFG.AGC,        [ 'FXPT' ]
#RXALG.Smoothing,  [ 'NON' ]
RXREG.DCTrigOff,           [ 0 ]
RXREG.DCRelockHTTrigOff,   [ -1 ]
RXREG.FOHTTrigOff2020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff2040,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff4040,     [ 5 ]
RXREG.DCHTTrigOff20,       [ 60 ]
RXREG.DCVHTTrigOff20,      [ 235 ]
RXREG.DCHTTrigOff40,       [ 53 ]
RXREG.DCVHTTrigOff40,      [ 190 ]
RXREG.FOHTTrigOff2080,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4080,     [ 10 ]
RF.RFName,              [ 'KARST' ]
## STA 5,
CFG.IND,        [ 5 ]
CFG.STA_ID,     [ 105 ]
CFG.NTx,        [ 4 ]
CFG.NRx,        [ 1 ]
CFG.PrimaryInd, [ 1 ]
CFG.ChannelBW,  [ 20 ]
CFG.RXALG,      [ 'FXPT' ]
CFG.AGC,        [ 'FXPT' ]
#RXALG.Smoothing,  [ 'NON' ]
RXREG.DCTrigOff,           [ 0 ]
RXREG.DCRelockHTTrigOff,   [ -1 ]
RXREG.FOHTTrigOff2020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff2040,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4020,     [ 3 ]
RXREG.FOHTTrigOff4040,     [ 5 ]
RXREG.DCHTTrigOff20,       [ 60 ]
RXREG.DCVHTTrigOff20,      [ 235 ]
RXREG.DCHTTrigOff40,       [ 53 ]
RXREG.DCVHTTrigOff40,      [ 190 ]
RXREG.FOHTTrigOff2080,     [ 1 ]
RXREG.FOHTTrigOff4080,     [ 10 ]
RF.RFName,              [ 'KARST' ]
MCF.Nc,                  [ 1 ]
MCF.Grouping,            [ 0 ]
MCF.Codebook,            [ 1 ]
MCF.Feedback,            [ 1 ]
# END FILE
