### - p -

- P2P_ATT_ID_MAX : p2p.h
- P2P_ATT_ID_VENDOR_SPEC : p2p.h
- P2P_BCN_UPD_OP_NOA_ADD : p2p.h
- P2P_BCN_UPD_OP_NOA_RMV : p2p.h
- P2P_BCN_UPD_OP_NOA_UPD : p2p.h
- P2P_BCN_UPD_OP_NONE : p2p.h
- P2P_NOA_TIMER_NOT_STARTED : p2p.h
- P2P_NOA_TIMER_WAIT_END_ABS : p2p.h
- P2P_NOA_TIMER_WAIT_NEXT_ABS : p2p.h
- P2P_NOA_TYPE_CONCURRENT : p2p.h
- P2P_NOA_TYPE_NORMAL : p2p.h
- P2P_OPPPS_TIMER_NOT_STARTED : p2p.h
- P2P_OPPPS_TIMER_WAIT_END_CTW : p2p.h
- P2P_OPPPS_TIMER_WAIT_START_CTW : p2p.h
- P2P_ROLE_CLIENT : p2p.h
- P2P_ROLE_GO : p2p.h
- PHY_BAND_2G4 : mac_types.h
- PHY_BAND_5G : mac_types.h
- PHY_BAND_MAX : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_160 : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_20 : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_40 : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_80 : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_80P80 : mac_types.h
- PHY_CHNL_BW_OTHER : mac_types.h
- PHY_PRIM : phy.h
- PHY_SEC : phy.h
- PORT_CLOSED : sta_mgmt.h
- PORT_CONTROLED : sta_mgmt.h
- PORT_OPEN : sta_mgmt.h
- PS_DPSM_STATE_ON : ps.h
- PS_DPSM_STATE_PAUSE : ps.h
- PS_DPSM_STATE_PAUSING : ps.h
- PS_DPSM_STATE_RESUMING : ps.h
- PS_MODE_OFF : ps.h
- PS_MODE_ON : ps.h
- PS_MODE_ON_DYN : ps.h
- PS_SERVICE_PERIOD : sta_mgmt.h
- PS_TRAFFIC : sta_mgmt.h
- PS_TRAFFIC_HOST : sta_mgmt.h
- PS_TRAFFIC_INT : sta_mgmt.h
- PS_UAPSD_TMR_START : ps.h
- PS_UAPSD_TMR_STOP : ps.h