### - r -

- RADAR_EVENT_MAX : hal_desc.h
- RADAR_PULSE_MAX : hal_desc.h
- RATE_CONTROL_STEPS : hal_desc.h
- RC_AGG_ALLOWED_MASK : rc.h
- RC_AGG_ALLOWED_OFT : rc.h
- RC_AGG_TX_MASK : rc.h
- RC_CONTROL_GET : rc.h
- RC_FIX_RATE_EN_MASK : rc.h
- RC_FIX_RATE_NOTEN_MASK : rc.h
- RC_FIX_RATE_REQ_MASK : rc.h
- RC_FIX_RATE_STATUS_MASK : rc.h
- RC_FIX_RATE_STATUS_OFT : rc.h
- RC_FIX_RATE_UPD_SS_REQ_MASK : rc.h
- RC_FIXED_RATE_NOT_SET : rc.h
- RC_FRAC : rc.h
- RC_HE_STATS_IDX : rc.h
- RC_MAX_N_SAMPLE : rc.h
- RC_MAX_NUM_RETRY : rc.h
- RC_PERIOD_TOUT : rc.h
- RC_RETRY_CHAIN_VER_MSK : rc.h
- RC_RETRY_CHAIN_VER_OFT : rc.h
- RC_SCALE : rc.h
- RC_SS_UPD_REQ_MASK : rc.h
- RC_SW_RETRY_STEP_MSK : rc.h
- RC_SW_RETRY_STEP_OFT : rc.h
- RC_TRIAL_PERIOD : rc.h
- RC_TRIAL_STATUS_WAIT : rc.h
- RC_TRIAL_STATUS_WAIT_CFM : rc.h
- RC_TRUNC : rc.h
- RC_USE_MAX_BW : rc.h
- REG_PL_RD : reg_access.h
- REG_PL_WR : reg_access.h
- RETRY_LIMIT_REACHED_BIT : hal_desc.h
- ROL32 : me_mic.c
- ROR32 : me_mic.c
- RTS_THRSHOLD_MASK : hal_desc.h
- RTS_THRSHOLD_OFT : hal_desc.h
- RW_BFMEE_EN : rwnx_config.h
- RW_BFMER_EN : rwnx_config.h
- RW_BFR_TXFRAME_CNT : rwnx_config.h
- RW_HSU_SHA_EN : rwnx_config.h
- RW_KEY_EXTENDED : rwnx_config.h
- RW_MESH_EN : rwnx_config.h
- RW_MESH_LINK_NB : rwnx_config.h
- RW_MESH_PATH_NB : rwnx_config.h
- RW_MESH_PROXY_NB : rwnx_config.h
- RW_MESH_VIF_NB : rwnx_config.h
- RW_MUMIMO_RX_EN : rwnx_config.h
- RW_MUMIMO_SEC_USER1_EN : rwnx_config.h
- RW_MUMIMO_SEC_USER2_EN : rwnx_config.h
- RW_MUMIMO_SEC_USER3_EN : rwnx_config.h
- RW_MUMIMO_TX_EN : rwnx_config.h
- RW_NX_AGC_SNR_EN : rwnx_config.h
- RW_NX_DERIV_80211B : rwnx_config.h
- RW_NX_FIQ_COMP_EN : rwnx_config.h
- RW_NX_IQ_COMP_EN : rwnx_config.h
- RW_NX_LDPC_DEC : rwnx_config.h
- RW_RADAR_EN : rwnx_config.h
- RW_UMESH_EN : rwnx_config.h
- RW_USER_MAX : rwnx_config.h
- RW_WAPI_EN : rwnx_config.h
- RW_WLAN_COEX_EN : rwnx_config.h
- RX_AMPDU_AMPDUCNT : hal_desc.h
- RX_AMPDU_MPDUCNT : hal_desc.h
- RX_BASIC_PROF_DEF : dbg_profiling.h
- RX_CNTRL_DEFRAG_MAX_WAIT : rxu_cntrl.h
- RX_CNTRL_DEFRAG_POOL_SIZE : rxu_cntrl.h
- RX_CNTRL_EVT_CLR : dbg.h
- RX_CNTRL_EVT_DEF : dbg_profiling.h
- RX_CNTRL_EVT_SET : dbg.h
- RX_CNTRL_REORD_MAX_WAIT : rxu_cntrl.h
- RX_CNTRL_REORD_POOL_SIZE : rxu_cntrl.h
- RX_CNTRL_REORD_WIN_SIZE : rxu_cntrl.h
- RX_DATA_UPLOAD_CHAN : rxl_cntrl.h
- RX_DMA_EVT_DEF : dbg_profiling.h
- RX_DMA_IRQ_DEF : dbg_profiling.h
- RX_DMA_OVER_PATTERN : ipc_shared.h
- RX_FLAGS_4_ADDR_BIT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_DST_INDEX_MSK : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_DST_INDEX_OFT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_IS_AMSDU_BIT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_IS_MPDU_BIT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_NEW_MESH_PEER_BIT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_NON_MSDU_MSK : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_STA_INDEX_MSK : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_STA_INDEX_OFT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_USER_PRIO_INDEX_MSK : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_USER_PRIO_INDEX_OFT : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_VIF_INDEX_MSK : rxu_cntrl.h
- RX_FLAGS_VIF_INDEX_OFT : rxu_cntrl.h
- RX_FRAME_PREP_THD : rxl_cntrl.c
- RX_HD_ADDRMIS : hal_desc.h
- RX_HD_DECR_CCMP128_SUCCESS : hal_desc.h
- RX_HD_DECR_TKIP_SUCCESS : hal_desc.h
- RX_HD_DECR_UNENC : hal_desc.h
- RX_HD_DECR_WEP_SUCCESS : hal_desc.h
- RX_HD_DECRSTATUS : hal_desc.h
- RX_HD_DONE : hal_desc.h
- RX_HD_DONE_GET : hal_desc.h
- RX_HD_FCSERR : hal_desc.h
- RX_HD_GA_FRAME : hal_desc.h
- RX_HD_KEYID : hal_desc.h
- RX_HD_KEYID_GET : hal_desc.h
- RX_HD_KEYID_LSB : hal_desc.h
- RX_HD_KEYIDV : hal_desc.h
- RX_HD_PHY_ERR : hal_desc.h
- RX_HD_RSP_FRM : hal_desc.h
- RX_HD_RXVEC2V : hal_desc.h
- RX_HD_SUCCESS : hal_desc.h
- RX_HD_SUCCESS_GET : hal_desc.h
- RX_HD_UNDEF_ERR : hal_desc.h
- RX_HEADER_DESC_PATTERN : hal_desc.h
- RX_HOSTBUF_IDX_CLR : dbg.h
- RX_HOSTBUF_IDX_SET : dbg.h
- RX_IPC_IND_DEF : dbg_profiling.h
- RX_IRQ : hal_machw.c
- RX_LLICTRL : rxl_cntrl.h
- RX_MAC_IRQ_DEF : dbg_profiling.h
- RX_MAX_AMSDU_SUBFRAME_LEN : rxu_cntrl.h
- RX_MIN_STAT_DESC_CNT : rxu_cntrl.h
- RX_MPDU_FREE_CLR : dbg.h
- RX_MPDU_FREE_DEF : dbg_profiling.h
- RX_MPDU_FREE_SET : dbg.h
- RX_MPDU_XFER_CLR : dbg.h
- RX_MPDU_XFER_DEF : dbg_profiling.h
- RX_MPDU_XFER_SET : dbg.h
- RX_PAYLOAD_DESC_PATTERN : hal_desc.h
- RX_PD_DONE : hal_desc.h
- RX_PD_LASTBUF : hal_desc.h
- RX_STAT_DESC_CNT : rxu_cntrl.h
- RX_TIMEOUT : rxl_cntrl.c
- RXL_ADD_INFO_LEN : rxl_hwdesc.h
- RXL_BUFFER1_SIZE : rxl_hwdesc.c
- RXL_BUFFER2_SIZE : rxl_hwdesc.c
- RXL_CNTRL_FRAME_INFO_GET : rxl_cntrl.h
- RXL_CNTRL_FRAME_INFO_SET : rxl_cntrl.h
- RXL_CNTRL_IS_CTRL : rxu_cntrl.c
- RXL_CNTRL_IS_DATA : rxu_cntrl.c
- RXL_CNTRL_IS_MGT : rxu_cntrl.c
- RXL_CNTRL_IS_PROTECTED : rxu_cntrl.c
- RXL_CNTRL_IS_QOS_DATA : rxu_cntrl.c
- RXL_HEADER_INFO_LEN : rxl_hwdesc.h
- RXL_HW_BUFFER_INIT : rxl_hwdesc.c
- RXL_HWDESC_RXV_LEN : hal_desc.h
- RXL_LAST_DMA_PATTERN_LEN : rxl_hwdesc.h
- RXL_PAYLOAD_OFFSET : rxl_hwdesc.h
- RXL_RBD_FOOTER : rxl_hwdesc.c
- RXL_RBD_HEADER : rxl_hwdesc.c
- RXL_RHD_FOOTER : rxl_hwdesc.c
- RXL_RHD_HEADER : rxl_hwdesc.c
- RXL_RXDESC_SIZE : rxl_hwdesc.c
- RXL_WRAP : rxl_hwdesc.c
- RXU_MACHDRDESC_LEN : rxl_hwdesc.h
- RXVEC1_NUM_REG : hal_desc.h
- RXVEC_FORMATMOD : hal_desc.h
- RXVEC_HTLENGTH_0 : hal_desc.h
- RXVEC_HTLENGTH_1 : hal_desc.h
- RXVEC_LEGRATE : hal_desc.h
- RXVEC_PRETYPE : hal_desc.h
- RXVEC_RSSI1 : hal_desc.h
- RXVEC_RSSI2 : hal_desc.h