### - u -

- u : vif_info_tag , key_info_tag
- uapsd : mm_traffic_req_ind , me_traffic_ind_req , mm_set_edca_req
- uapsd_last_rxtx : vif_info_tag
- uapsd_on : ps_env_tag
- uapsd_queues : sta_capa_info , vif_info_tag , me_sta_add_req , sm_connect_req
- uapsd_tid : vif_info_tag
- uapsd_timeout : mm_env_tag , mm_start_req , ps_env_tag
- uapsd_timer : ps_env_tag
- uapsd_tmr_on : ps_env_tag
- uf : me_config_monitor_req
- ul_target_rssi : he_basic_trigger_user_info , he_user_info_base
- umac : txdesc
- unsuprxvecbuf_cnt : compatibility_tag
- unsuprxvecbuf_hostbuf : ipc_shared_env_tag
- upattern : rx_pbd
- upatternrx : rx_hd
- upatterntx : tx_policy_tbl , tx_compressed_policy_tbl , tx_hd , tx_pbd
- upd_field : sta_pol_tbl_cntl
- update_cnt : antenna_diversity
- update_ongoing : mm_bcn_env_tag
- update_pending : mm_bcn_env_tag
- upload_cntrl : rxdesc , rxu_stat_desc
- upload_pending : rxl_cntrl_env_tag
- used_area : txl_buffer_idx_tag
- used_count : co_ring
- used_idx : co_ring
- used_list : vif_mgmt_env_tag
- user_active : ipc_emb_env_tag
- user_cfm : macif_tx_cfm_tag
- user_cnt : tx_agg_desc
- user_idx : txl_buffer_tag
- user_info1 : he_user_info_base , he_basic_trigger_user_info
- user_info2 : he_basic_trigger_user_info
- user_pos : mm_mu_group_update_req
- user_tx_power : vif_info_tag
- users : txl_mumimo_build_info_tag