### - p -

- p2p : mm_add_if_req , vif_info_tag
- p2p_index : vif_info_tag , p2p_noa_info_tag
- p2p_link_nb : vif_info_tag
- p2p_noa_drift : chan_tbtt_tag
- p2p_noa_index : chan_tbtt_tag
- p2p_noa_req : mm_bcn_env_tag
- p2p_noa_tbtt_to_end : chan_tbtt_tag
- p2p_noa_tsf_update : chan_tbtt_tag
- p2p_noa_vif_index : chan_tbtt_tag
- p2p_scan : scanu_env_tag
- p2pgo_vif_index : chan_ctxt_tag
- packet_addr : hostdesc
- packet_cnt : hostdesc , rxl_cntrl_env_tag
- packet_len : hostdesc
- packet_thd : rxl_cntrl_env_tag
- paid_gid : mm_sta_add_req , sta_info_tag
- pairwise : mm_key_add_req
- pairwise_cipher : mac_scan_result
- pairwise_key : sta_mgmt_sec_info
- param : mm_bcn_env_tag , mm_set_mu_edca_req , scan_env_tag , apm , scanu_env_tag , ke_evt_tag , ke_msg , ipc_e2a_msg
- param_len : ke_msg , ipc_e2a_msg
- param_set_cnt : mac_mu_edca_param_set , mac_edca_param_set
- parameters : phy_cfg_tag
- path_idx : umacdesc
- pattern : rx_dmadesc , ipc_e2a_msg , ipc_dbg_msg
- pattern_addr : ipc_shared_env_tag
- payl_len : umacdesc
- payl_offset : rx_cntrl_rx_status
- payload : txl_buffer_tag , rxu_mgt_ind , preq_frame
- pbd : rx_payloaddesc , scan_probe_req_ie_tag , txl_buffer_hw_desc_tag
- pck_cnt : txl_cntrl_env_tag
- peer_mac_addr : tdls_chan_switch_req , tdls_cancel_chan_switch_req , tdls_peer_ps_ind , tdls_peer_traffic_ind_req
- peer_next_noa_time : p2p_noa_info_tag
- phy_bw_max : sta_capa_info , me_env_tag , me_config_req
- phy_cap_info : mac_hecapability
- phy_cfg : mm_start_req
- phy_control_info : txl_buffer_control
- phy_div : clk_config
- phy_flags : txl_mumimo_build_info_tag , umacdesc
- phy_info : rx_dmadesc
- phycntrlinfo1 : tx_policy_tbl
- phycntrlinfo2 : tx_policy_tbl
- phyctrlinfo : tx_hd
- pkt_cnt : mm_traffic_req_ind , bam_env_tag
- pm : chan_env_tag
- pm_mon : rxu_cntrl_env_tag
- pm_state : me_sta_add_cfm , rx_cntrl_pm_mon
- pn : hostdesc , rxu_cntrl_reord_elt , rx_cntrl_rx_status , tx_cfm_tag
- pn_check : rxu_cntrl_reord_elt
- pol_tbl : sta_info_tag
- policy_tbl : txl_buffer_control
- policyentryaddr : tx_hd
- pool : txl_buffer_idx_tag
- postponed : txl_frame_desc_tag
- power : mm_set_power_cfm , mm_set_power_req , mm_set_channel_cfm
- power_constraint : me_bss_info
- powercntrlinfo : tx_policy_tbl
- ppdu_cnt : txl_list
- ppdu_tx_cfg : sta_pol_tbl_cntl
- ppe_thres : mac_hecapability
- prev : co_dlist_hdr
- prev_hw_state : mm_env_tag , rwnx_env_tag
- prev_mm_state : mm_env_tag
- prevent_sleep : ps_env_tag , vif_info_tag
- prim20_freq : mac_chan_op
- prim_agg_desc : tx_agg_desc
- prim_channel : mac_htoprnelmt
- probability : rc_rate_stats
- prog : mm_timer_env_tag , hal_dma_env_tag
- prot_cfg : sta_pol_tbl_cntl
- prot_status : me_bss_info
- proto_id : llc_snap
- proxy_idx : umacdesc
- ps_disable : me_set_ps_disable_req
- ps_disable_vifs : me_env_tag
- ps_mode : me_env_tag
- ps_on : me_env_tag , me_config_req , ps_env_tag , tdls_peer_ps_ind
- ps_retry : vif_info_tag
- ps_service_period : sta_info_tag
- ps_sta_cnt : vif_info_tag
- ps_state : sta_info_tag , me_set_ps_mode_req , mm_p2p_vif_ps_change_ind , mm_ps_change_ind
- pti_timeout_timer : tdls_info_tag
- pti_timer_running : tdls_info_tag
- pulse : phy_radar_pulse