### - b -

- BA_AGMT_ALREADY_EXISTS : mm.h
- BA_AGMT_DELETED : mm.h
- BA_AGMT_DOESNT_EXIST : mm.h
- BA_AGMT_ESTABLISHED : mm.h
- BA_AGMT_NO_MORE_BA_AGMT : mm.h
- BA_AGMT_NOT_SUPPORTED : mm.h
- BA_AGMT_RX : mm.h
- BA_AGMT_TX : mm.h
- BA_ORIGINATOR : bam.h
- BA_RESPONDER : bam.h
- BAM_ACTIVE : bam_task.h
- BAM_ADD_BA_RSP_TIMEOUT_IND : bam_task.h
- BAM_BA_POL_DELAYED : bam.h
- BAM_BA_POL_IMMEDIATE : bam.h
- BAM_CHECK_ADMISSION : bam_task.h
- BAM_DELETE : bam_task.h
- BAM_IDLE : bam_task.h
- BAM_INACTIVITY_TIMEOUT_IND : bam_task.h
- BAM_STATE_MAX : bam_task.h
- BAM_WAIT_RSP : bam_task.h
- BAR_THD_CHK_STATE : txl_cntrl.h
- BAW_CONFIRMED : bam.h
- BAW_FREE : bam.h
- BAW_PENDING : bam.h
- BCN_SERVICE_PERIOD : sta_mgmt.h
- BFR_MU_TYPE : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_ERROR : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_NOT_VALID : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_VALID : bfr.h
- BFR_STA_CALIBRATE : bfr.h
- BFR_STA_DOWNLOAD : bfr.h
- BFR_STA_HAS_VALID_REPORT : bfr.h
- BFR_STA_MU_CAPABLE : bfr.h
- BFR_STA_REPORT_UPDATED : bfr.h
- BFR_STATUS_IDLE : bfr.h
- BFR_STATUS_MU_CALIB : bfr.h
- BFR_STATUS_SU_CALIB : bfr.h
- BFR_SU_TYPE : bfr.h
- BROADCAST_STA_IDX_MAX : sta_mgmt.h
- BROADCAST_STA_IDX_MIN : sta_mgmt.h
- BSS_HE_CAPA : me.h
- BSS_HT_CAPA : me.h
- BSS_QOS_CAPA : me.h
- BSS_VALID_CAPA : me.h
- BSS_VHT_CAPA : me.h
- BUF_ALLOC_OK : txl_buffer.h
- BUF_FRONTIER : txl_buffer.h
- BUF_INT_MSDU : txl_buffer.h
- BUF_SPLIT : txl_buffer.h