### - c -

- calib_bw : bfr_env_tag
- calib_sched : bfr_env_tag
- calib_tmr : bfr_env_tag
- calib_tmr_dur : bfr_env_tag
- capa : scanu_mbssid_profile_tag , bcn_frame
- capa_flags : me_env_tag , me_bss_info , sta_capa_info
- carriedfr_ctrl : machdr
- category : bam_addba_req , bam_addba_rsp , bam_delba
- cb : mm_timer_tag , rx_upload_cntrl_tag , button_cb_tag , hal_dma_desc_tag , mm_force_idle_req
- center1_freq : mac_chan_op
- center2_freq : mac_chan_op
- center_freq : rxu_mgt_ind
- cfg : phy_env_tag
- cfm : tx_hw_desc , tx_agg_desc , txl_frame_desc_tag
- cfm_cnt : chan_env_tag , ps_env_tag , macif_tx_cfm_tag
- cfm_func : txl_frame_cfm_tag
- cfm_ind : macif_tx_cfm_tag
- cfm_queue : ipc_emb_env_tag
- cfmlist : txl_cfm_env_tag
- ch_idx : apm_start_cfm , apm_start_cac_cfm , sm_connect_ind
- chan : mm_set_channel_req , mm_chan_ctxt_add_req , mm_chan_ctxt_update_req , mm_remain_on_channel_req , scan_start_req , tdls_chan_switch_req , apm_start_req , apm_start_cac_req , me_env_tag , me_bss_info , me_config_monitor_req , me_config_monitor_cfm , scanu_start_req , sm_connect_req , sm_connect_ind , mac_scan_result , phy_env_tag
- chan2G4 : me_chan_config_req
- chan2G4_cnt : me_chan_config_req
- chan5G : me_chan_config_req
- chan5G_cnt : me_chan_config_req
- chan_cnt : scan_start_req , scanu_start_req
- chan_ctxt : vif_info_tag
- chan_ctxt_index : mm_remain_on_channel_cfm , mm_remain_on_channel_exp_ind , tdls_chan_switch_ind , tdls_chan_switch_base_ind
- chan_idx : mm_csa_finish_ind , scan_env_tag
- chan_index : mm_channel_switch_ind , mm_channel_pre_switch_ind , mm_chan_ctxt_link_req , mm_chan_ctxt_update_req , mm_chan_ctxt_sched_req , me_config_monitor_cfm
- chan_info : dbg_debug_info_tag
- chan_set : me_config_monitor_req
- chan_switch : mm_chan_ctxt_link_req
- chan_time_busy_ms : mm_channel_survey_ind
- chan_time_ms : mm_channel_survey_ind
- channel : chan_ctxt_tag
- chk_state : txl_list
- chsw : tdls_info_tag
- chsw_active : tdls_info_tag
- chsw_allowed : tdls_info_tag
- chsw_end_timer : tdls_info_tag
- chsw_initiator : tdls_info_tag
- chsw_num : tdls_info_tag
- chsw_op_class : tdls_info_tag
- chsw_req_timer : tdls_info_tag
- chsw_time : tdls_info_tag
- chsw_time_timer : tdls_info_tag
- chsw_timeout : tdls_info_tag
- chsw_timeout_timer : tdls_info_tag
- cipher : key_info_tag
- cipher_suite : mm_key_add_req
- clk_conf : crm_env_tag
- cnt : co_dlist
- common : he_trigger_base
- comp_info : ipc_shared_env_tag
- comp_pol_tbl : txl_buffer_control
- conf : la_conf_tag
- connect_ind : sm_env_tag
- connect_param : sm_env_tag
- control_oui0 : llc_snap_short , llc_snap
- control_port_open : me_set_control_port_req
- count : mm_set_p2p_noa_req , txl_buffer_idx_tag , mm_p2p_noa_upd_ind
- cpu_freq : crm_env_tag
- cpu_sleep_time : dbg_get_sys_stat_cfm
- credit_oft : sta_mgmt_ba_info
- credits : me_tx_credits_update_ind , tx_cfm_tag
- csa_channel : vif_info_tag
- csa_count : vif_info_tag , mm_csa_counter_ind
- csa_occured : vif_info_tag
- csa_oft : mm_bcn_change_req , vif_info_tag
- ctrl : dma_desc
- ctrl_port_ethertype : sta_info_tag , sm_connect_req , vif_info_tag , apm_start_req
- ctrl_port_state : sta_info_tag
- ctw_add_dur : vif_info_tag
- ctwindow : mm_set_p2p_oppps_req
- ctxt : chan_switch_tag
- cur_ant : antenna_diversity
- cur_key : sta_mgmt_sec_info
- curr : macif_tx_cfm_tag
- curr_amsdu_len : rc_sta_stats
- curr_cnt : txl_agg_build_tag
- current_ctxt : chan_env_tag