<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node2" href="$structdma__desc.html" title="Element in the pool of TX DMA bridge descriptors." alt="" coords="597,5,688,160"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$structrx__dmadesc.html" title="Definition of a Rx DMA header descriptor." alt="" coords="427,236,531,391"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$structrxu__stat__val.html" title="RX status value structure (as expected by Upper Layers)." alt="" coords="237,784,341,904"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$structrx__upload__cntrl__tag.html" title="Descriptor used to handle the actions performed when uploading the MPDU." alt="" coords="35,767,187,921"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$structrxdesc.html" title="SW descriptor to manage the MAC SW receive operations." alt="" coords="5,483,131,621"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$structrx__hd.html" title="Element in the pool of RX header descriptor." alt="" coords="379,689,525,999"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$structrx__pbd.html" title="Element in the pool of rx payload buffer descriptors." alt="" coords="8,227,128,399"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$structrx__vector__1.html" title="Structure for receive Vector 1." alt="" coords="520,483,621,621"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$structrx__vector__2.html" title="Structure for receive Vector 2." alt="" coords="329,501,431,603"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$structphy__channel__info.html" title="Structure containing the information about the PHY channel that was used for this..." alt="" coords="411,31,547,134"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$structco__list__hdr.html" title="structure of a list element header" alt="" coords="155,509,248,595"/>
</map>
