<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node24" href="$structlmacdesc.html" title="Descriptor filled by the LMAC." alt="" coords="687,1509,785,1646"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$structtxl__buffer__control.html" title="Control descriptor containing information about the transmission rates to use, the..." alt="" coords="156,391,305,563"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$structumacdesc.html" title="Descriptor filled by the UMAC." alt="" coords="151,1078,284,1389"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$structtx__policy__tbl.html" title="Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by MAC HW to prepare..." alt="" coords="5,5,136,195"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$structtx__agg__desc.html" title="Aggregation descriptor, containing AMPDU THD, BAR descriptor, BAR payload and Policy..." alt="" coords="765,2099,907,2496"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$structtx__compressed__policy__tbl.html" title="Compressed Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by..." alt="" coords="160,49,355,151"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$structdma__desc.html" title="Element in the pool of TX DMA bridge descriptors." alt="" coords="528,400,619,555"/>
<area shape="rect" id="node47" href="$structtx__hw__desc.html" title="Definition of a TX confirmation descriptor." alt="" coords="671,864,775,984"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$structtx__pbd.html" title="Definition of a TX payload buffer descriptor." alt="" coords="376,400,496,555"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$structtxdesc.html" title="LMAC Tx Descriptor." alt="" coords="588,1894,671,2031"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$structhostdesc.html" title="Descriptor filled by the Host." alt="" coords="412,1413,567,1741"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$structmac__addr.html" title="MAC address structure." alt="" coords="303,881,388,967"/>
<area shape="rect" id="node42" href="$structmac__hdr__ctrl.html" title="Structure of a long control frame MAC header." alt="" coords="279,1509,388,1646"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$structco__list__hdr.html" title="structure of a list element header" alt="" coords="1013,435,1107,520"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$structco__list.html" title="structure of a list" alt="" coords="959,1766,1023,1869"/>
<area shape="rect" id="node53" href="$structbfr__mem__node.html" title="Structure representing a piece of BFR memory." alt="" coords="855,829,977,1019"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$structtx__hd.html" title="Definition of a TX header descriptor." alt="" coords="795,261,957,693"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$structba__ssc__bitmap.html" title="Structure of generic BA SSC + bitmap." alt="" coords="977,1911,1097,2014"/>
<area shape="rect" id="node40" href="$structbar__frame.html" title="Structure of a Block Acknowledgment Request frame." alt="" coords="383,1903,521,2023"/>
<area shape="rect" id="node45" href="$structba__ssc__bitmap__256.html" title="Structure of BA SSC + 256&#45;bit bitmap." alt="" coords="1179,1911,1331,2014"/>
<area shape="rect" id="node51" href="$structtx__cfm__tag.html" title="Structure indicating the status and other information about the transmission." alt="" coords="656,383,771,572"/>
</map>
