<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node2" href="$structco__list.html" title="structure of a list" alt="" coords="224,853,288,955"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$structtx__agg__desc.html" title="Aggregation descriptor, containing AMPDU THD, BAR descriptor, BAR payload and Policy..." alt="" coords="685,1357,827,1755"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$structco__list__hdr.html" title="structure of a list element header" alt="" coords="475,200,568,285"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$structtxdesc.html" title="LMAC Tx Descriptor." alt="" coords="715,2209,797,2346"/>
<area shape="rect" id="node57" href="$structbfr__mem__node.html" title="Structure representing a piece of BFR memory." alt="" coords="1077,1144,1200,1333"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$structtxl__buffer__tag.html" title="Buffer header structure." alt="" coords="689,2421,823,2680"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$structhostdesc.html" title="Descriptor filled by the Host." alt="" coords="1351,336,1505,664"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$structmac__addr.html" title="MAC address structure." alt="" coords="1327,5,1412,91"/>
<area shape="rect" id="node46" href="$structmac__hdr__ctrl.html" title="Structure of a long control frame MAC header." alt="" coords="1252,174,1361,311"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$structumacdesc.html" title="Descriptor filled by the UMAC." alt="" coords="303,1822,436,2133"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$structtxl__buffer__control.html" title="Control descriptor containing information about the transmission rates to use, the..." alt="" coords="249,1470,399,1642"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$structtx__policy__tbl.html" title="Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by MAC HW to prepare..." alt="" coords="363,809,493,999"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$structtx__compressed__policy__tbl.html" title="Compressed Policy Table Structure used to store Policy Table Information used by..." alt="" coords="5,853,200,955"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$structlmacdesc.html" title="Descriptor filled by the LMAC." alt="" coords="1089,1909,1188,2046"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$structdma__desc.html" title="Element in the pool of TX DMA bridge descriptors." alt="" coords="1524,827,1615,981"/>
<area shape="rect" id="node51" href="$structtx__hw__desc.html" title="Definition of a TX confirmation descriptor." alt="" coords="1255,1496,1359,1616"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$structtx__pbd.html" title="Definition of a TX payload buffer descriptor." alt="" coords="571,2200,691,2355"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$structtx__hd.html" title="Definition of a TX header descriptor." alt="" coords="1148,688,1311,1120"/>
<area shape="rect" id="node39" href="$structba__ssc__bitmap.html" title="Structure of generic BA SSC + bitmap." alt="" coords="791,853,911,955"/>
<area shape="rect" id="node44" href="$structbar__frame.html" title="Structure of a Block Acknowledgment Request frame." alt="" coords="935,844,1073,964"/>
<area shape="rect" id="node49" href="$structba__ssc__bitmap__256.html" title="Structure of BA SSC + 256&#45;bit bitmap." alt="" coords="517,853,669,955"/>
<area shape="rect" id="node55" href="$structtx__cfm__tag.html" title="Structure indicating the status and other information about the transmission." alt="" coords="1335,809,1449,999"/>
</map>
