Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

### - t -

- tail_len : umacdesc
- task : ke_timer
- taskid : ps_env_tag , chan_ctxt_tag
- tbd : txl_buffer_tag
- tbtt : chan_switch_tag
- tbtt_move_ongoing : mm_env_tag
- tbtt_move_tmr : mm_env_tag
- tbtt_switch : vif_info_tag
- tbtt_timer : vif_info_tag
- tdls : sta_info_tag
- tdls_chsw_allowed : mm_sta_add_req , me_sta_add_req
- tdls_chsw_sta_idx : vif_info_tag
- tdls_initiator : me_sta_add_req , mm_sta_add_req
- tdls_sta : mm_sta_add_req , me_sta_add_req , me_sta_del_req
- thd : tx_hw_desc , dbg_debug_info_tag
- thd_len : dbg_debug_info_tag
- thd_mem : dbg_debug_dump_tag
- tid : rxu_cntrl_defrag , rxu_cntrl_reord , rx_cntrl_rx_status , mm_ba_add_req , mm_ba_add_cfm , mm_ba_del_req , mm_ba_del_cfm , hostdesc , tx_agg_desc , bam_env_tag , me_tx_credits_update_ind
- tim_bitmap_set : vif_info_tag
- tim_len : mm_bcn_change_req , vif_info_tag , apm_start_req
- tim_list : mm_bcn_env_tag
- tim_n1 : vif_info_tag
- tim_n2 : vif_info_tag
- tim_oft : mm_bcn_change_req , apm_start_req
- time : chan_tbtt_tag , chan_switch_tag , mm_timer_tag , rxu_cntrl_defrag , ke_timer
- timer : rxu_cntrl_defrag , rxu_cntrl_reord
- timestamp : tx_cfm_tag , hostdesc
- tmr_bcn_to : vif_info_tag
- tmr_conn_less : chan_env_tag
- tmr_switch : chan_env_tag
- token : bfr_env_tag
- tp : me_rc_stats_cfm
- trace_end : ipc_shared_env_tag
- trace_len : la_conf_tag
- trace_nb_compo : ipc_shared_env_tag
- trace_offset : ipc_shared_env_tag
- trace_offset_compo : ipc_shared_env_tag
- trace_pattern : ipc_shared_env_tag
- trace_size : ipc_shared_env_tag
- trace_start : ipc_shared_env_tag
- traffic_avail : sta_info_tag
- traffic_available : tdls_info_tag
- transmitting : txl_list
- trial_idx : rc_sta_stats
- trial_rate : rc_sta_stats
- trial_status : rc_sta_stats
- tsc : me_tkip_mic_failure_ind
- tsf : bcn_frame
- tsfhi : rx_hd
- tsflo : rx_hd
- ttr : rxu_cntrl_env_tag
- tx : txl_mumimo_build_info_tag
- tx_avail : me_traffic_ind_req , mm_tim_update_req
- tx_beamforming_capa : mac_htcapability
- tx_cfm : mm_bcn_env_tag , macif_ipc_env_tag
- tx_desc_post : sta_info_tag
- tx_flags : txl_buffer_control
- tx_highest : mac_vhtcapability
- tx_index : txl_list
- tx_key : key_info_tag
- tx_lft : me_config_req , me_env_tag
- tx_mcs_160 : mac_he_mcs_nss_supp
- tx_mcs_80 : mac_he_mcs_nss_supp
- tx_mcs_80p80 : mac_he_mcs_nss_supp
- tx_mcs_map : mac_vhtcapability
- tx_pending : mm_bcn_env_tag
- tx_pkt_cnt : sta_mgmt_ba_info
- tx_pn : key_info_tag
- tx_power : vif_info_tag , mac_chan_def , mac_chan_op
- txdesc : txl_buffer_tag , tx_agg_desc , ipc_emb_env_tag , txl_mumimo_build_info_tag , txl_frame_desc_tag
- txdesc0 : ipc_shared_env_tag
- txdesc1 : ipc_shared_env_tag
- txdesc2 : ipc_shared_env_tag
- txdesc3 : ipc_shared_env_tag
- txdesc4 : ipc_shared_env_tag
- txdesc_first : txl_agg_build_tag
- txdesc_idx : ipc_emb_env_tag
- txdesc_last : txl_agg_build_tag
- txlist : txl_cntrl_env_tag
- txop_dur_rts_thres : mm_set_txop_rts_thres_req
- txq_params : vif_info_tag
- type : ipc_header , mm_add_if_req , rc_sta_stats , mm_chan_ctxt_sched_req , txl_frame_desc_tag , mm_ba_del_req , vif_info_tag , mm_ba_add_req , mac_chan_op