Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - b -

- BA_AGMT_ALREADY_EXISTS : mm.h
- BA_AGMT_DELETED : mm.h
- BA_AGMT_DOESNT_EXIST : mm.h
- BA_AGMT_ESTABLISHED : mm.h
- BA_AGMT_NO_MORE_BA_AGMT : mm.h
- BA_AGMT_NOT_SUPPORTED : mm.h
- BA_AGMT_RX : mm.h
- BA_AGMT_TX : mm.h
- BA_FRAME_RECEIVED_BIT : hal_desc.h
- BA_ORIGINATOR : bam.h
- BA_RESPONDER : bam.h
- BAM_ACTIVE : bam_task.h
- BAM_ADD_BA_RSP_TIMEOUT_IND : bam_task.h
- bam_add_ba_rsp_timeout_ind_handler() : bam_task.c
- BAM_ADDBA_REQ_INTERVAL : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_SSC_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_TIMEOUT_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_LENGTH : bam.h
- BAM_ADDBARSP_BA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBARSP_BA_TIMEOUT_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBARSP_LENGTH : bam.h
- BAM_ADDBARSP_STATUS_OFFSET : bam.h
- bam_alloc_new_task() : bam.c
- BAM_BA_AGG_TX_CNT_THRES : bam.h
- BAM_BA_CTRL_COMP_BITMAP_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_COMP_BITMAP_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_MULTI_TID_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_MULTI_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_POLICY_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_POLICY_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_TID_INFO_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_TID_INFO_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_AMSDU_SUP_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_AMSDU_SUP_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BA_POL_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BA_POL_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BUFF_SIZE_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BUFF_SIZE_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_GET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_TID_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_POL_DELAYED : bam.h
- BAM_BA_POL_IMMEDIATE : bam.h
- bam_ba_policy : bam.h
- bam_ba_type : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_FN_MASK : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_FN_OFFSET : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_SSN_MASK : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_SSN_OFFSET : bam.h
- bam_baw_index_compute() : bam.c
- bam_baw_index_compute_opt() : bam.c
- bam_baw_index_func_ptr : bam.h
- bam_baw_init() : bam.c
- bam_baw_state : bam.h
- bam_baws : bam.c
- bam_build_baparamset() : bam.h
- BAM_CHECK_ADMISSION : bam_task.h
- bam_check_ba_agg() : bam.c
- bam_check_tx_baw() : bam.c
- bam_create_ba_agg() : bam.c
- bam_default_handler : bam_task.c , bam_task.h
- bam_default_state : bam_task.c
- BAM_DELBA_LENGTH : bam.h
- BAM_DELBA_MAX_TRY : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_GET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_INITIATOR_MASK : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_INITIATOR_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_TID_MASK : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_REASON_OFFSET : bam.h
- bam_delba_status() : bam_task.c
- BAM_DELETE : bam_task.h
- bam_delete_all_ba_agg() : bam.c
- bam_delete_ba_agg() : bam.c
- bam_env : bam.c , bam.h
- BAM_FIRST_RX_IDX : bam.h
- BAM_FIRST_TX_IDX : bam.h
- bam_flush_baw() : bam.c
- BAM_IDLE : bam_task.h
- BAM_IDX_MAX : bam.h
- BAM_INACTIVITY_TIMEOUT_IND : bam_task.h
- bam_inactivity_timeout_ind_handler() : bam_task.c
- BAM_INACTIVITY_TO_DURATION : bam.h
- bam_init() : bam.c
- BAM_INVALID_TASK_IDX : bam.h
- BAM_MAX_TX_WIN_SIZE : bam.h
- bam_move_baw() : bam.c
- bam_msg_tag : bam_task.h
- BAM_NB_RX_IDX : bam.h
- BAM_NB_TX_IDX : bam.h
- bam_param_sta_info_tab_reset() : bam.c
- bam_pkt_policy : bam.h
- BAM_RESPONSE_TO_DURATION : bam.h
- bam_rx_active() : bam.c
- bam_send_air_action_frame() : bam.c
- bam_send_del_ba_agg() : bam.c
- bam_send_mm_ba_add_req() : bam.c
- bam_send_mm_ba_del_req() : bam.c
- bam_set_baw_state() : bam.c
- bam_start_inactivity_timer() : bam.c
- bam_state : bam_task.c , bam_task.h
- BAM_STATE_MAX : bam_task.h
- bam_state_tag : bam_task.h
- bam_time_cmp() : bam.c
- bam_time_get() : bam.c
- bam_time_past() : bam.c
- bam_tx_cfm() : bam.c
- BAM_WAIT_RSP : bam_task.h
- BAR_THD_CHK_STATE : txl_cntrl.h
- BARRIER : ll.h
- BAW_CONFIRMED : bam.h
- BAW_FREE : bam.h
- BAW_PENDING : bam.h
- bcn_dwnld_desc : hal_desc.c , hal_desc.h
- BCN_MAX_CSA_CPT : mm_task.h
- BCN_SERVICE_PERIOD : sta_mgmt.h
- BF_FORM_EXT_PT_MASK : hal_desc.h
- BF_FORM_EXT_PT_OFT : hal_desc.h
- BFM_MEM_PTR_SIZE : bfr.h
- bfr_add_sta_ind() : bfr.c
- BFR_BCR_DURATION : bfr.c
- BFR_BRP_DURATION : bfr.c
- BFR_BRP_LEN : bfr.h
- BFR_CALIB_MAX_DELAY : bfr.h
- BFR_CALIB_TMR_DFLT_DUR : bfr.h
- bfr_calib_tmr_exp_cb() : bfr.c
- bfr_calibrate() : bfr.c
- bfr_check_next_nodes() : bfr.c
- bfr_del_sta_ind() : bfr.c
- bfr_dma_upload_cfm() : bfr.c
- bfr_download_report() : bfr.c
- bfr_end_calibration_for_sta() : bfr.c
- bfr_env : bfr.c , bfr.h
- bfr_fback_type_val : bfr.h
- bfr_get_bw() : bfr.c
- bfr_get_last_nc() : bfr.c
- BFR_GET_NA : bfr.c
- bfr_get_node() : bfr.c
- BFR_GET_REPORT_DURATION : bfr.c
- bfr_get_report_max_length() : bfr.c
- bfr_get_smm_index() : bfr.c
- bfr_group_update_cfm() : bfr.c
- bfr_group_update_req() : bfr.c
- bfr_increase_nb_frames() : bfr.c
- bfr_init() : bfr.c
- bfr_init_index_table() : bfr.c
- bfr_init_sta_info() : bfr.c
- BFR_INVALID_NC : bfr.h
- BFR_INVALID_SMM_INDEX : bfr.h
- bfr_is_bfmed_sglt_allowed() : bfr.h
- bfr_is_calibrated() : bfr.h
- bfr_is_enabled() : bfr.h
- bfr_is_frame_bf_compliant() : bfr.c
- BFR_IS_STATUS_BIT_SET : bfr.c
- bfr_is_vht_bfr() : bfr.c
- BFR_MEM_BASE_ADDR : bfr.h
- BFR_MEM_NODE_NB : bfr.h
- BFR_MEM_REP_NB_MAX : bfr.h
- BFR_MEM_START_ADDR : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CHAN_WIDTH_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CHAN_WIDTH_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CODEBOOK_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CODEBOOK_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FEEDBACK_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FEEDBACK_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FIRST_SEGM_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FIRST_SEGM_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_GROUPING_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_GROUPING_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NC_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NC_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NR_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NR_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_REM_SEGM_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_REM_SEGM_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_RESERVED_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_TOKEN_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_TOKEN_OFFSET : bfr.h
- BFR_MU_TYPE : bfr.h
- BFR_NB_BIT_PHY_MU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PHY_SU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PSY_MU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PSY_SU : bfr.c
- BFR_NDP_DURATION : bfr.c
- BFR_NDPA_AID12_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_DIALOG_TOKEN_OFFSET : bfr.h
- BFR_NDPA_FBACK_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_NC_IDX_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_LEN : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_LENGTH : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_OFFSET : bfr.h
- BFR_NDPA_SU_DURATION : bfr.c
- BFR_NDPA_SU_LEN : bfr.h
- BFR_NDPA_TOKEN_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_TOKEN_MAX : bfr.h
- bfr_nodes : bfr.c
- BFR_NPDA_AID12_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_FBACK_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_NC_IDX_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_TOKEN_POS : bfr.h
- bfr_ns : bfr.c
- bfr_nsp : bfr.c
- bfr_prep_bfr_poll() : bfr.c
- bfr_prep_ndp() : bfr.c
- bfr_prep_ndpa() : bfr.c
- bfr_remove_node() : bfr.c
- BFR_RESET_STATUS_BIT : bfr.c
- bfr_rx_frame_ind() : bfr.c
- bfr_rx_status : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_ERROR : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_NOT_VALID : bfr.h
- BFR_RX_STATUS_VALID : bfr.h
- BFR_SET_STATUS_BIT : bfr.c
- BFR_SIFS_DURATION : bfr.c
- bfr_smm_ptrs : bfr.c
- BFR_STA_CALIBRATE : bfr.h
- BFR_STA_DOWNLOAD : bfr.h
- BFR_STA_HAS_VALID_REPORT : bfr.h
- BFR_STA_INFO_SET_AID12 : bfr.c
- BFR_STA_INFO_SET_FBACK_TYPE : bfr.c
- BFR_STA_INFO_SET_NC_INDEX : bfr.c
- bfr_sta_info_status : bfr.h
- bfr_sta_infos : bfr.h , bfr.c
- BFR_STA_MU_CAPABLE : bfr.h
- BFR_STA_REPORT_UPDATED : bfr.h
- bfr_start_next_calibration() : bfr.c
- bfr_status : bfr.h
- BFR_STATUS_IDLE : bfr.h
- BFR_STATUS_MU_CALIB : bfr.h
- BFR_STATUS_SU_CALIB : bfr.h
- BFR_SU_TYPE : bfr.h
- bfr_tx_cfm() : bfr.c
- bfr_tx_frame_cfm() : bfr.c
- bfr_tx_frame_ind() : bfr.c
- bfr_upload_report() : bfr.c
- BFR_VHT_BFR_CATEGORY_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_BFR_VHT_ACTION_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_BFR_VHT_MIMO_CTRL_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_MIMO_GET_VALUE : bfr.c
- BFR_VHT_REPORT_OFFSET : bfr.h
- BMCHANGE_BIT : hal_desc.h
- BMCHANGE_OFT : hal_desc.h
- BMFED_BIT : hal_desc.h
- BMFED_OFT : hal_desc.h
- BROADCAST_STA_IDX_MAX : sta_mgmt.h
- BROADCAST_STA_IDX_MIN : sta_mgmt.h
- BSS_CAPA : me.h
- BSS_CAPA_CLR : me.h
- BSS_CAPA_RESET : me.h
- BSS_CAPA_SET : me.h
- BSS_COLOR_MASK : hal_desc.h
- BSS_COLOR_OFT : hal_desc.h
- BSS_HE_CAPA : me.h
- BSS_HT_CAPA : me.h
- BSS_QOS_CAPA : me.h
- BSS_VALID_CAPA : me.h
- BSS_VHT_CAPA : me.h
- BUF_ALLOC_OK : txl_buffer.h
- BUF_FRONTIER : txl_buffer.h
- BUF_INT_MSDU : txl_buffer.h
- BUF_SPLIT : txl_buffer.h
- button_cb : button.h
- button_cb_env : button.c
- button_disable() : button.c
- button_enable() : button.c
- button_init() : button.c
- button_isr() : button.c
- button_register() : button.c
- button_unregister() : button.c
- BW_160MHZ : hal_desc.h
- BW_160MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_20MHZ : hal_desc.h
- BW_20MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_40MHZ : hal_desc.h
- BW_40MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_80MHZ : hal_desc.h
- BW_80MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_DROP_IRQ : hal_machw.c
- BW_PROT_TX_RCX_MASK : hal_desc.h
- BW_PROT_TX_RCX_OFT : hal_desc.h
- BW_TX_MSK : hal_desc.h
- BW_TX_OFT : hal_desc.h
- BW_TX_RCX_MASK : hal_desc.h
- BW_TX_RCX_OFT : hal_desc.h