<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node10" href="$structrx__dmadesc.html" title="Definition of a Rx DMA header descriptor." alt="" coords="191,599,295,753"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$structrx__vector__1.html" title="Structure for receive Vector 1." alt="" coords="272,6,373,143"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$structrx__vector__2.html" title="Structure for receive Vector 2." alt="" coords="397,23,499,126"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$structrxdesc.html" title="SW descriptor to manage the MAC SW receive operations." alt="" coords="180,846,305,983"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$structrx__upload__cntrl__tag.html" title="Descriptor used to handle the actions performed when uploading the MPDU." alt="" coords="91,1051,243,1205"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$structrx__pbd.html" title="Element in the pool of rx payload buffer descriptors." alt="" coords="47,590,167,762"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$structdma__desc.html" title="Element in the pool of TX DMA bridge descriptors." alt="" coords="37,289,128,444"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$structphy__channel__info.html" title="Structure containing the information about the PHY channel that was used for this..." alt="" coords="152,315,288,418"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$structco__list__hdr.html" title="structure of a list element header" alt="" coords="5,872,99,957"/>
</map>
