### - r -

- r_idx_max : rc_sta_stats
- r_idx_min : rc_sta_stats
- radarbuf_cnt : compatibility_tag
- radarbuf_hostbuf : ipc_shared_env_tag
- radio_idx : mm_set_channel_cfm , mm_set_power_cfm
- rate_allowed : rc_rate_stats
- rate_config : rc_rate_stats
- rate_map : rc_sta_stats
- rate_map_l : rc_sta_stats
- rate_set : sta_capa_info , me_bss_info , me_sta_add_req
- rate_stats : me_rc_stats_cfm , rc_sta_stats
- ratecntrlinfo : tx_policy_tbl
- rateinfo : txl_mumimo_build_info_tag
- rates : mm_set_basic_rates_req
- rbd : dbg_debug_info_tag
- rbd_hw_ptr : dbg_debug_info_tag
- rbd_len : dbg_debug_info_tag
- rbd_mem : dbg_debug_dump_tag
- rc_control : umacdesc
- read : rxl_buffer_tag
- ready : rxl_hwdesc_env_tag , txdesc_host
- reason_code : bam_delba , sm_disconnect_req , sm_disconnect_ind
- recvec1a : rx_vector_1
- recvec1b : rx_vector_1
- recvec1c : rx_vector_1
- recvec1d : rx_vector_1
- recvec2a : rx_vector_2
- recvec2b : rx_vector_2
- ref_bssid : scanu_env_tag
- req_id : scan_env_tag
- requester_id : me_env_tag
- reserved : machdr , rx_pbd
- reserved_1 : machw_mib_tag
- reserved_2 : machw_mib_tag
- reserved_3 : machw_mib_tag
- reserved_4 : machw_mib_tag
- reset : txl_cntrl_env_tag
- result_cnt : scanu_env_tag , scanu_start_cfm
- retry_chain_ver : rc_sta_stats
- retry_step_idx : me_rc_stats_cfm , rc_sta_stats
- rhd : dbg_debug_info_tag
- rhd_hw_ptr : dbg_debug_info_tag
- rhd_len : dbg_debug_info_tag
- rhd_mem : dbg_debug_dump_tag
- roamed : sm_connect_ind
- roc : mm_channel_switch_ind
- roc_tdls : mm_channel_switch_ind
- role : p2p_info_tag
- rssi : mac_scan_result , antenna_diversity , mm_rssi_status_ind , me_bss_info , rxu_mgt_ind
- rssi_hyst : mm_cfg_rssi_req
- rssi_status : mm_rssi_status_ind
- rssi_thold : mm_cfg_rssi_req
- ru_and_length : rc_rate_stats
- rx_filter_lmac_enable : mm_env_tag
- rx_filter_umac : mm_env_tag
- rx_highest : mac_vhtcapability
- rx_key : key_info_tag
- rx_mcs_160 : mac_he_mcs_nss_supp
- rx_mcs_80 : mac_he_mcs_nss_supp
- rx_mcs_80p80 : mac_he_mcs_nss_supp
- rx_mcs_map : mac_vhtcapability
- rx_nqos_last_seqcntl : sta_info_tag
- rx_nss : mm_bfmer_enable_req
- rx_pn : key_info_tag
- rx_qos_last_seqcntl : sta_info_tag
- rx_queue : ipc_emb_env_tag
- rx_status : rxu_cntrl_env_tag
- rx_status_pos : rxu_cntrl_reord
- rx_vec_1 : rx_hd
- rx_vec_2 : rx_hd
- rxbuf_cnt : compatibility_tag
- rxdesc : rx_hd , rx_upload_cntrl_tag
- rxdesc_cnt : compatibility_tag
- rxdesc_idx : rxu_cntrl_env_tag
- rxdesc_ready : rxu_cntrl_env_tag
- rxu_defrag_free : rxu_cntrl_env_tag
- rxu_defrag_used : rxu_cntrl_env_tag
- rxu_dupli : rxu_cntrl_env_tag
- rxu_reord_free : rxu_cntrl_env_tag