### - b -

- BA_FRAME_RECEIVED_BIT : hal_desc.h
- BAM_ADDBA_REQ_INTERVAL : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_SSC_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_BA_TIMEOUT_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBAREQ_LENGTH : bam.h
- BAM_ADDBARSP_BA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBARSP_BA_TIMEOUT_OFFSET : bam.h
- BAM_ADDBARSP_LENGTH : bam.h
- BAM_ADDBARSP_STATUS_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_AGG_TX_CNT_THRES : bam.h
- BAM_BA_CTRL_COMP_BITMAP_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_COMP_BITMAP_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_MULTI_TID_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_MULTI_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_POLICY_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_POLICY_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_CTRL_TID_INFO_MASK : bam.h
- BAM_BA_CTRL_TID_INFO_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_AMSDU_SUP_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_AMSDU_SUP_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BA_POL_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BA_POL_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BUFF_SIZE_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_BUFF_SIZE_OFFSET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_GET : bam.h
- BAM_BA_PARAM_TID_MASK : bam.h
- BAM_BA_PARAM_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_FN_MASK : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_FN_OFFSET : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_SSN_MASK : bam.h
- BAM_BASIC_SSC_SSN_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_LENGTH : bam.h
- BAM_DELBA_MAX_TRY : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_GET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_INITIATOR_MASK : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_INITIATOR_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_TID_MASK : bam.h
- BAM_DELBA_PARAM_TID_OFFSET : bam.h
- BAM_DELBA_REASON_OFFSET : bam.h
- BAM_FIRST_RX_IDX : bam.h
- BAM_FIRST_TX_IDX : bam.h
- BAM_IDX_MAX : bam.h
- BAM_INACTIVITY_TO_DURATION : bam.h
- BAM_INVALID_TASK_IDX : bam.h
- BAM_MAX_TX_WIN_SIZE : bam.h
- BAM_NB_RX_IDX : bam.h
- BAM_NB_TX_IDX : bam.h
- BAM_RESPONSE_TO_DURATION : bam.h
- BARRIER : ll.h
- BCN_MAX_CSA_CPT : mm_task.h
- BF_FORM_EXT_PT_MASK : hal_desc.h
- BF_FORM_EXT_PT_OFT : hal_desc.h
- BFM_MEM_PTR_SIZE : bfr.h
- BFR_BCR_DURATION : bfr.c
- BFR_BRP_DURATION : bfr.c
- BFR_BRP_LEN : bfr.h
- BFR_CALIB_MAX_DELAY : bfr.h
- BFR_CALIB_TMR_DFLT_DUR : bfr.h
- BFR_GET_NA : bfr.c
- BFR_GET_REPORT_DURATION : bfr.c
- BFR_INVALID_NC : bfr.h
- BFR_INVALID_SMM_INDEX : bfr.h
- BFR_IS_STATUS_BIT_SET : bfr.c
- BFR_MEM_BASE_ADDR : bfr.h
- BFR_MEM_NODE_NB : bfr.h
- BFR_MEM_REP_NB_MAX : bfr.h
- BFR_MEM_START_ADDR : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CHAN_WIDTH_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CHAN_WIDTH_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CODEBOOK_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_CODEBOOK_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FEEDBACK_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FEEDBACK_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FIRST_SEGM_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_FIRST_SEGM_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_GROUPING_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_GROUPING_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NC_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NC_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NR_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_NR_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_REM_SEGM_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_REM_SEGM_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_RESERVED_OFFSET : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_TOKEN_MASK : bfr.h
- BFR_MIMO_CTRL_TOKEN_OFFSET : bfr.h
- BFR_NB_BIT_PHY_MU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PHY_SU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PSY_MU : bfr.c
- BFR_NB_BIT_PSY_SU : bfr.c
- BFR_NDP_DURATION : bfr.c
- BFR_NDPA_AID12_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_DIALOG_TOKEN_OFFSET : bfr.h
- BFR_NDPA_FBACK_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_NC_IDX_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_LEN : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_LENGTH : bfr.h
- BFR_NDPA_STA_INFO_OFFSET : bfr.h
- BFR_NDPA_SU_DURATION : bfr.c
- BFR_NDPA_SU_LEN : bfr.h
- BFR_NDPA_TOKEN_MASK : bfr.h
- BFR_NDPA_TOKEN_MAX : bfr.h
- BFR_NPDA_AID12_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_FBACK_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_NC_IDX_POS : bfr.h
- BFR_NPDA_TOKEN_POS : bfr.h
- BFR_RESET_STATUS_BIT : bfr.c
- BFR_SET_STATUS_BIT : bfr.c
- BFR_SIFS_DURATION : bfr.c
- BFR_STA_INFO_SET_AID12 : bfr.c
- BFR_STA_INFO_SET_FBACK_TYPE : bfr.c
- BFR_STA_INFO_SET_NC_INDEX : bfr.c
- BFR_VHT_BFR_CATEGORY_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_BFR_VHT_ACTION_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_BFR_VHT_MIMO_CTRL_OFFSET : bfr.h
- BFR_VHT_MIMO_GET_VALUE : bfr.c
- BFR_VHT_REPORT_OFFSET : bfr.h
- BMCHANGE_BIT : hal_desc.h
- BMCHANGE_OFT : hal_desc.h
- BMFED_BIT : hal_desc.h
- BMFED_OFT : hal_desc.h
- BSS_CAPA : me.h
- BSS_CAPA_CLR : me.h
- BSS_CAPA_RESET : me.h
- BSS_CAPA_SET : me.h
- BSS_COLOR_MASK : hal_desc.h
- BSS_COLOR_OFT : hal_desc.h
- BW_160MHZ : hal_desc.h
- BW_160MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_20MHZ : hal_desc.h
- BW_20MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_40MHZ : hal_desc.h
- BW_40MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_80MHZ : hal_desc.h
- BW_80MHZ_TX : hal_desc.h
- BW_DROP_IRQ : hal_machw.c
- BW_PROT_TX_RCX_MASK : hal_desc.h
- BW_PROT_TX_RCX_OFT : hal_desc.h
- BW_TX_MSK : hal_desc.h
- BW_TX_OFT : hal_desc.h
- BW_TX_RCX_MASK : hal_desc.h
- BW_TX_RCX_OFT : hal_desc.h