### - s -

- sa : rx_cntrl_rx_status , mac_eth_hdr , amsdu_hdr
- sample_skipped : rc_rate_stats
- sample_slow : rc_sta_stats
- sample_wait : me_rc_stats_cfm , rc_sta_stats
- scan_result : scanu_env_tag , scanu_get_scan_result_cfm
- sec_user1_ptr : tx_hd
- sec_user2_ptr : tx_hd
- sec_user3_ptr : tx_hd
- sec_user_control : tx_compressed_policy_tbl
- seq : mac_hdr_qos_htc , mac_hdr_long , mac_hdr_long_qos , mac_hdr , mac_hdr_qos
- seq_cntl : rx_cntrl_rx_status
- seq_ctrl : machdr
- seq_nbr : sta_info_tag
- seqnbr : txl_cntrl_env_tag
- sev_filter : dbg_set_sev_filter_req
- short_gi : rc_sta_stats
- size : mblock_used , ipc_header
- slottime : mm_set_slottime_req
- smm_index : bfr_mem_node
- sn : rx_cntrl_rx_status , tx_cfm_tag , hostdesc , rxu_cntrl_defrag
- sn_rx_time : rxu_cntrl_reord
- sn_win : umacdesc
- sp_paused : vif_info_tag
- spare_pbd : rxdesc
- spp : mm_key_add_req
- src : dma_desc
- src_id : scanu_env_tag , ke_msg
- ssc : ba_ssc_bitmap , ba_ssc_bitmap_32 , ba_ssc_bitmap_64 , ba_ssc_bitmap_128 , ba_ssc_bitmap_256
- ssc_bitmap : tx_agg_desc , ba_msta_aid_tid_info , ba_comp_frame
- ssc_bitmap_tab : tx_agg_desc
- ssid : scan_start_req , me_bss_info , scanu_env_tag , scanu_start_req , sm_connect_req , sm_external_auth_required_ind , mac_scan_result
- ssid_cnt : scan_start_req , scanu_start_req
- ssid_ie_addr : scanu_mbssid_profile_tag
- ssn : mm_ba_add_req , ba_agmt , bam_env_tag
- sta : vif_info_tag
- sta_idx : bfr_mem_node , bfr_info_sta , mm_sta_add_cfm , rxu_cntrl_defrag , mm_sta_del_req , mm_key_add_req , mm_ba_add_req , me_traffic_ind_req , mm_ba_add_cfm , mm_ba_del_req , mm_ba_del_cfm , mm_ps_change_ind , mm_traffic_req_ind , mm_bfmer_enable_req , mm_mu_group_update_req , tdls_chan_switch_req , tdls_cancel_chan_switch_req , tdls_peer_ps_ind , tdls_peer_traffic_ind_req , tx_agg_desc , bam_env_tag , me_set_control_port_req , me_sta_add_cfm , me_sta_del_req , me_tx_credits_update_ind , me_rc_stats_req , me_rc_stats_cfm , me_rc_set_rate_req , rx_cntrl_rx_status , rxu_mgt_ind
- sta_info : bfr_info_sta
- sta_list : vif_info_tag
- sta_sec_info : sta_info_tag
- sta_stats : sta_pol_tbl_cntl
- staid : sta_info_tag , hostdesc
- start : chan_window , rxl_buffer_tag
- start_addr : bfr_mem_node
- start_offset : mm_set_p2p_noa_req
- start_time : mm_p2p_noa_upd_ind
- state : ke_task_desc
- state_handler : ke_task_desc
- state_max : ke_task_desc
- states : bam_baw
- statinfo : rx_cntrl_rx_status , tx_hd , rx_hd
- stats_time : dbg_get_sys_stat_cfm
- status : apm_start_cac_cfm , bfr_env_tag , mm_chan_ctxt_add_cfm , mm_set_p2p_noa_cfm , sm_connect_cfm , chan_tbtt_tag , me_sta_add_cfm , chan_ctxt_tag , tx_cfm_tag , bfr_info_sta , apm_start_cfm , mm_sta_del_cfm , mm_ba_del_cfm , mm_ba_add_cfm , rxu_stat_val , mm_key_add_cfm , scanu_start_cfm , chan_env_tag , scan_cancel_cfm , tdls_cancel_chan_switch_cfm , mm_add_if_cfm , sm_external_auth_required_rsp , tdls_chan_switch_cfm , tdls_peer_traffic_ind_cfm , mm_set_p2p_oppps_cfm , scan_start_cfm , mm_remain_on_channel_cfm , tdls_chan_switch_ind , tx_agg_desc , mm_csa_finish_ind , mm_sta_add_cfm
- status_code : bam_addba_rsp , sm_connect_ind
- status_desc_addr : hostdesc
- stbc_nss : me_env_tag , sta_capa_info
- string : ipc_dbg_msg
- success : rc_rate_stats
- sw_diag : dbg_debug_info_tag
- sw_diag_len : dbg_debug_info_tag
- sw_enable : antenna_diversity
- sw_retry_step : rc_sta_stats , me_rc_stats_cfm
- switch_ctxt : chan_env_tag