INJECTION ÉLECTRONIQUE - MOTEUR NFU - OPTION ESP

ÉLÉMENTS | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
--- | ---
Numéro | Libellé | Schéma de principe | Connectique | Schéma d'implantation
1320 | calculateur contrôle moteur |  |  |
BSI1 | boîte de servitude intelligente | F | F | F
BM34 | boîtier de servitude moteur 34 fusible(s) | F |  | F
C001 | connecteur diagnostic | F | F | F
1020 | alternateur |  |  |
1120 | capteur cliquetis |  |  |
1135 | bobine allumage |  |  |
1211 | pompe jauge carburant | F | F | F
1215 | électrovanne purge canister | F | F | F
1261 | capteur position pédale accélérateur |  |  | F
1262 | papillon motorisé |  |  |
1312 | capteur pression air admission |  |  |
1313 | capteur régime moteur |  |  |
1331 | injecteur cylindre n° 1 |  |  |
1332 | injecteur cylindre n° 2 |  |  |
1333 | injecteur cylindre n° 3 |  |  |
1334 | injecteur cylindre n° 4 |  |  |
1353 | sonde à oxygène avant amont | F |  |
1354 | sonde à oxygène arrière aval |  |  |
1630 | calculateur boîte de vitesses automatique | F | F |
4005 | capteur température eau moteur | F |  |
4021 | (non traduit) | F |  |
7306 | contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage) | F | F | F
7308 | contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein) | F | F | F
7800 | calculateur contrôle de stabilité | F | F | F
8007 | pressostat | F | F | F