ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR - BREAK

ÉLÉMENTS | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
--- | ---
Numéro | Libellé | Schéma de principe | Connectique | Schéma d'implantation
BSI1 | boîte de servitude intelligente | F | F | F
BM34 | boîtier de servitude moteur 34 fusible(s) | F |  | F
CA00 | contacteur antivol | F | F | F
CV00 | module de commutation sous volant (COM 2000) | F | F | F
3015 | console pavillon + fonctions intégrées | F | F | F
3020 | plafonnier arrière | F | F | F
3031 | lecteur avant droit | F | F |
3032 | lecteur avant gauche | F | F |
3060 | éclaireur miroir courtoisie ( côté conducteur ) | F | F | F
3061 | éclaireur miroir courtoisie ( côté passager ) | F | F | F
3105 | éclaireur coffre (ou volet arrière) | F | F | F
3110 | contacteur d'éclairage de boîte à gants | F | F | F
6202 | ensemble serrure porte avant côté conducteur | F | F | F
6207 | ensemble serrure porte avant côté passager | F | F | F
6212 | ensemble serrure porte arrière gauche | F | F | F
6217 | ensemble serrure porte arrière droite | F | F | F
6282 | contacteur ouverture coffre | F | F | F