CONTRÔLE DE STABILITÉ - TOUS TYPES

ÉLÉMENTS | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
--- | ---
Numéro | Libellé | Schéma de principe | Connectique | Schéma d'implantation
1320 | calculateur contrôle moteur |  |  |
BSI1 | boîte de servitude intelligente | F | F | F
BM34 | boîtier de servitude moteur 34 fusible(s) | F |  | F
CA00 | contacteur antivol | F | F | F
CV00 | module de commutation sous volant (COM 2000) | F | F | F
C001 | connecteur diagnostic | F | F | F
1261 | capteur position pédale accélérateur |  |  | F
1313 | capteur régime moteur |  |  |
1630 | calculateur boîte de vitesses automatique | F | F |
2100 | contacteur de stop | F | F | F
0004 | combiné | F |  | F
4400 | contacteur de frein de stationnement | F | F | F
4410 | contacteur niveau liquide de frein | F | F | F
7000 | capteur antiblocage de roue avant gauche | F | F | F
7005 | capteur antiblocage de roue avant droite | F | F | F
7010 | capteur antiblocage de roue arrière gauche | F | F | F
7015 | capteur antiblocage de roue arrière droite | F | F | F
7122 | groupe électropompe direction assistée | F |  | F
7308 | contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein) | F | F | F
7800 | calculateur contrôle de stabilité | F | F | F
7801 | commutateur coupure contrôle de stabilité | F |  | F
7804 | gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité | F | F | F