FILTRE À PARTICULES - TOUS TYPES

ÉLÉMENTS | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
--- | ---
Numéro | Libellé | Schéma de principe | Connectique | Schéma d'implantation
1320 | calculateur contrôle moteur |  |  |
BSI1 | boîte de servitude intelligente | F | F | F
BM34 | boîtier de servitude moteur 34 fusible(s) | F |  | F
CA00 | contacteur antivol | F | F | F
CV00 | module de commutation sous volant (COM 2000) | F | F | F
1220 | capteur température eau moteur |  |  |
1240 | capteur température air admission |  | F |
1282 | calculateur additif carburant | F | F | F
1283 | pompe additif carburant | F | F | F
1289 | électrovanne eau réchauffage admission | F | F |
1310 | débitmètre air |  |  |
1312 | capteur pression air admission |  |  |
1313 | capteur régime moteur |  |  |
1341 | capteur pression différentiel filtre à particules | F |  |
1343 | capteur haute température gaz échappement aval | F |  |
1344 | capteur haute température gaz échappement amont | F |  |
0004 | combiné | F |  | F
4050 | sonde présence d'eau (décanteur carburant) |  |  |
4320 | contacteur présence bouchon réservoir | F | F | F
7215 | écran multifonctions | F | F | F